尺寸：长<60mm，宽<25mm，高<10mm

电源输入：5VDC

无线模块NRF24L01

基本功能：

工作指示灯1个，绿色0804

功能指示灯2个，绿色1206，红色1206，本指示灯通过插头引出到外部。

USART引脚引出，

SWIM编程引脚引出，

电源电压监测，

NRF24L01无线收发指示灯，红色绿色0804，

软件功能：

休眠/唤醒命令

指示灯亮/灭

查询状态

主动上报欠电报警

在线软件升级